DVD konform sind GOP Längen bis 18 Frames (NTSC) bzw 15 Frames (PAL)

Bei Closed GOPs beziehen sich alle B-Frames nur auf andere Frames (I,P) aus dem aktuellen GOP.
Bei Open GOPs beziehen sich z.B. die beiden ersten B-Frames im aktuellen GOP auf den 
		letzten P-Frame aus dem vorhergehenden GOP
	Technisch können Open GOPs wegen dem Rückbezug auf die vorhergehende GOP beim
		Setzen von Kapitelmarken
		Spulen
	Schwierigkeiten machen.

GOP-Längen neu berechnen z.B. MPEG2Schnitt
			unter Optionen - Video/Audioschnitt - maximale GOP-Länge
				max. Anzahl der Frames im GOP
					GOPS die länger als die festgelegte maximale Länge sind 
						werden gekürzt und teilweise neu berechnet. 
					DVD konform sind GOP Längen bei
						NTSC mit 18 Frames
						PAL  mit 15 Frames
				0 für nicht neu berechnen
